

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN PARA EVENTO

LOJA CONCEITO \_ FESTIVAL GASTRIMONICO TAQUARUÇU



Projeto de arquitetura e design de interiores para montagem de estrutura tipo tenda piramidal fechamento Em OSB, para atender espaço de para LOJA CONCEITO no 9 º Festival Gastronômico no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

ARQUITETURA – LOJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tenda | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 7 ud | Tendas 10,50 x 11,00m para cobertura tipo de 4 águas em estrutura de alumínio box truss alumínio Q30-tendas 1 Lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichama, antimofo e proteção contra raios solares. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 133.87 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FACHADA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1unid | Painel Fachada FRONTAL em mdf revestimento em adesivo 21,00 X 4,43 m( LXH) Testeira h= 123 conforme projeto. |  |
| 2 unid. | Fachada LATERAL em mdf e pilar como estrutura de alumínio, revestimento em bagum branco com logomarca sebrae iluminação front light com  E= 40 cm, 5,00 X 4,00 m( LXH) Testeira h= 80 cm | Aplicação de painel nas duas laterais, atentar para posicionamentos, esquerdo e direito. |
| 8 unid. | Placa em alto relevo sobre ( alto relevo) painel fachada 80x100x40 cm(HXLXP) com iluminação back light |  |
| 1 unid. | Painel institucional: em mdf revestimento em bagum azul e adesivo para comunicação visual com iluminação front light com conforme projeto. 368x200x40 cm(HXLXP) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 unid. | adesivo fachada- 21,00 X 4,43 m( LXH) Testeira h= 123 conforme projeto. | Imagem fotos coleção TADIVEZ |
| 8 unid. | Impressão lona para placa back light relevo sobre ( alto relevo) painel fachada 80x100x5 cm(HXLXP)- compondo adesivo fachada | ARTE SEBRAE  Ver imagens coleção TADIVEZ e evento. Atenção fundo escuro. |
| 1 unid. | adesivo painel institucional- 3328x160x10 cm(HXLXP) | Arte logo marcas |
| 2 unid. | Adesivo logomarca SEBRAE na cor azul conforme manual de uso da instituição. Ver projeto. | Aplicação em fundo branco. |
| 08 unid. | Painel tipo 1 box truss tipo lona plotada amarrada no ilhós e iluminação front light. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento. Ver arte com SEBRAE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 6 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 6 Ud | Refletores PAR-38 para iluminação dos jardins 01 | refletorparled.jpg |
| 6 Ud | Projetor Super LED 4W Spot Super LED 4W para uso externo ou interno, foco ajustável, acompanha lâmpada e transformador bivol | pjt-4a-vd-az_1.jpg |
| 2 Ud | Refletores tipo front light | Aplicação em fachada lateral na logo SEBRAE. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 1 ud | Conjunto de 05 Lixeiras em polietileno ou fibra de vidro, 15 a 30 litros, com as devidas identificações de cores e símbolos para coleta seletiva. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada e nas cores da coleta seletiva, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. | Imagem de referência: |
| 4 ud | Banco de Jardim em madeira ripada com pé de ferro. Medidas aproximadas: 1,50 x 0,50 m | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\483_4.jpg  1 na varanda vip, 3 no deck vitrine |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Vaso com planta: 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com bambu multiplas folhas com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos cerâmico branco com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. |  |

DESIGN DE AMBIENTE – LOJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9 m² | Pergolado fechado com placas de eucaplac inferior, no sistema tipo OCTANORM 100x100cm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 16 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 16 m | Parede altura de 3,20m, em painéis TS estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 32 m | Estrutura em spyder altura de 3,20 com vidro 1m x 1m, no sistema tipo “Octanorm”; estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Painéis adesivados com adesivo em vinil. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 7 ud | Porta de vidro temperado com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 6 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 120 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 60 ud | Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm |  |
| 54 ud | Luminárias de embutir com foco móvel para lâmpada powerled. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 1,00 m (Lx A) | Colocadas nas estruturas de prateleiras vista G; I, L;k, B |
| 3 ud | Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 1,40 m (Lx A) | Colocadas nas estruturas de painel canaletado vista F;H;J |
| 2 UD | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas de 1 metro: 1,00 x 3,20 m ( L x A). Colocação em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac no sistema tipo “Octanorm”. |  |
| 2 UD | Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 320 m (Lx A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 52 UD | Prateleiras com fixação em mão francesas em MDF/MPD com acabamento na cor BRANCA textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m ( L x P x A) |  |
| 92 ud | Mão francesas padrão sistema tipo OCTANORM | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 5 ud | Painel canaletado no laminado melamínico cor branca com bordas fitadas com fita da mesma cor, fixação tipo spyde Medida: 2,00x 1,22 x 18mm | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Fixar no montante de octanorm com parafusos por traz do painel |
| 200 ud | Gancho simples branco 20cm para fixado no MDF canaletado para exposição de produtos. | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 1 UD | Manequim feminino de fibra de vidro na cor preta fosco sem cabeça | C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\Taquarussu - gastronomia\Fashion_store_window_display_glossy_black_fiberglass.jpg_220x220.jpg |
| 1 UD | Manequim masculino de fibra de vidro na cor preta foso sem cabeça | C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\Taquarussu - gastronomia\546664530_896.jpg |
| 1 ud | Manequim infantil de fibra de vidro na cor preta sem cabeça |  |
| 4 ud | Ar condicionado de 30.000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |
| 1 ud | Smart TV LED de 50 “. Resolução Full HD 1080p. Clear Motion Rate 600Hz. Função Futebol. Dual Core. Smart Hub. Wi-Fi Embutido, com Suporte de parede |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 12 ud | A cadeira de PP (polipropileno) com design futurista empilhável.  Medidas: comprimento: 0,51cm / Profundidade: 0,45cm / Altura: 0,87cm | Imagem de referência:  cadeiras-de-policarbonato-B008.jpg |
| 4 ud | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. | Imagem de referência:  mesa-jantar-aco-vidro-redonda2.jpg |
| 5 ud | Cubos em MDF cru com acabamento em massa corrida acrílica e com pintura PVA na cor preta. Medidas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m (L x C x A) | Imagem de referência:  cubo.jpg |
| 4 ud | Cubos em MDF cru com acabamento com acabamento em massa corrida acrílica na pintura PVA na cor preta. Medidas: 0,60 x 0,60 x 0,65 m (L x C x A) |  |
| 3 ud | Caixa de engradado de madeira de pinus com acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Medidas: 51x30x20cm | C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\Taquarussu - gastronomia\122383-119106-691113-caixa-de-frutas-e-verduras.jpg |
| 12 ud | Palete de madeira de pinus acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Medidas: 1,00x1,00x 0,20 m | C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\Taquarussu - gastronomia\pallets-de-madeira.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vitrinismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 ud | Abobora moranga grandes tamanho variado | C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\Taquarussu - gastronomia\016468P00004419812G.jpg |
| 2 ud | 2 cachos de bananas verde - tamanho variado |  |
| 2 ud | 2 cachos de babaçu - tamanho variado |  |
| 10 ud | Fruta cacau - tamanho variado |  |
| 2 ud | Fruta jaca verde - tamanho variado |  |
| 6 ud | Fruta abacaxi verde tamanho variado |  |
| 3 UD | Fruta melancia tamanho variado |  |
| 20 ud | Almofadas com estampas variadas da coleção TADIVEZ com recheio em espuma |  |

DESIGN DE AMBIENTE – CAMARIM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9m² | Pergolado fechado com eucaplac inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 01 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis OSB medindo 2,10 X 0,70 m, incluso fechadura e chave | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 3 ud | Luminária tipo spots alça fixados nas divisórias do espelho com lâmpadas 60W | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Imagem de referência:  spotcalcaslampada_5_0.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 1 ud | Frigobar mínimo de 120 litros. |  |
| 3ud | Espelho com moldura em perfil de alumínio medindo: 0,85 x 1,10 m (L x A), |  |
| 1 ud | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 1 UD | Arara para exposição de roupas em aço inox, com 20 cabides, com regulagem de altura e com rodízio. |  |
| 3UD | Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x0.80 m ( L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

DESIGN DE AMBIENTE – APOIO A GESTÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Pergolado fechado com eucaplac inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 14 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 1 Ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 2 ud | Impressora Multifuncional Colorida, as impressoras deverão conter as especificações mínimas descrita abaixo:  I.A impressora deverá estar conectada na rede lógica do evento;  II. Impressão colorida e P e B de no mínimo 25 páginas por minuto, scanner e copiadora;  III. Deverá estar conectada (compartilhada) e instalada nos computadores locados do evento garantindo o perfeito funcionamento durante o evento;  IV. Deverá estar incluso Papel tipo A4, toner e cartuchos para todo o evento. |  |
| 1 ud | Ar condicionado de 18 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |
| 1 ud | Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento. | 1 ud |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 Ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 4 Ud | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

DESIGN DE AMBIENTE – DEPOSITO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Pergolado fechado com eucaplac inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 14 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 1 Ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 7 ud | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m (L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 Ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 1 Ud | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

DESIGN DE AMBIENTE – COPA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Pergolado fechado com eucaplac inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 2 Ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 UD | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Geladeira Frost Free de no mínimo 240 L. |  |
| 1 ud | Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x0.80 m ( L X P X A). |  |
| 1 ud | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,50, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto. |  |
| 2 ud | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 1 ud | Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento. |  |
| 1 ud | Fogão elétrico com de 2 bocas |  |
| 1 ud | Forno micro-ondas 20 litros. |  |
| 1 ud | Máquina de café expresso acompanhada de café; cappuccino, chocolate, leite, água; sachê de açúcar; adoçante; mexedores e copinhos descartáveis plásticos ou de isopor de 80 ml, incluindo a mão de obra para a reposição de todos os materiais necessários para o funcionamento adequado do equipamento. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

DESIGN DE AMBIENTE – SALA NEGOCIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32m² | Pergolado fechado com placas de eucaplac inferior, no sistema tipo OCTANORM 100x100cm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 24 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 3 ud | Porta de vidro temperado com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32 m² | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso  Imagem de referência  1319_zoom_10.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 6 ud | Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm |  |
| 21 ud | Luminárias de embutir com foco móvel para lâmpada powerled. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | Banheiro químico de luxo:  Módulos Duplos  Dimensões (módulo duplo): 2,20m frente x 1,35m lateral x 2,45m altura.  Capacidade: 600 usos sem estar ligado a rede ou uso ilimitado se ligado a rede.  Energia: Tri-Volt. Podem ser ligados a rede 110/220v ou a baterias 12v ou painéis solares em locais sem energia.  Água: Reservatório interno permite 600 usos sem ligações hidráulicas, ou uso ilimitado quando ligado a rede externa.  Detritos: Reservatório interno permite 600 usos sem ligações de esgoto, ou uso ilimitado quando ligado a rede externa.  Interior: Bancada de apoio, pia com torneiras automáticas, espelho full-size, papel-higiênico, toalhas, sabão liquido e higienizador de assento de primeira linha.  Lixeira embutida, discreta e de alta capacidade.  Vaso Sanitário: Selado, sem cheiro, com descarga convencional. Sem contato com tanque de detritos.  Ecológico: Iluminação a LED, vasos e torneiras importadas de baixo fluxo, sem químicos agressivos, consumo mínimo de energia e água. | Imagem interna  https://lh3.googleusercontent.com/Sd_Z5s_JVm_ljWhVHkRkwaXDsktV5yMvYvm4CGQpd1mbHFw5kuVqa_W68Mo0ikQEcG1bta9cOsS9guLxE2tw8SNQ6Esb3fw9FZWhEWFsJ6wSD-ewvsTWNE9UGNwjTpAZv_3pkA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Adesivo em vinil, impressão digital, em policromia, colocação atrás do vidro . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 1,00 x 3,20 m (Lx A) colocação em estrutura em spyder com vidro 1m x 1m, no sistema tipo “Octanorm”. | Parede banheiro |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |
| 2 UD | Placa de PVC (1,80 x 60 cm) adesivado ficada com fio de nylon no teto . Arte de responsabilidade do SEBRAE. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Ar condicionado de 30.000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 6 ud | A cadeira de PP (polipropileno) com design futurista empilhável.  Medidas: comprimento: 0,51cm / Profundidade: 0,45cm / Altura: 0,87cm | Imagem de referência:  cadeiras-de-policarbonato-B008.jpg |
| 3 ud | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. | Imagem de referência:  mesa-jantar-aco-vidro-redonda2.jpg |
| 1 ud | Sofá de 3 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 2,46 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A ) |  |
| 1 UD | Sofá de 1 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 1,00 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A ) |  |
| 1 UD | Tapete de ratan sintético na cor cinza, Medidas aproximadas: 3,00 x 2,00 m (L x P ) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 UD | Aranjo de flor tropicas com vaso em vidro azul leitoso. , Medidas aproximadas: 0.20 x 0.20x 0.90 m (L x P xL) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 3 UD | Conjunto composto por 1 Mesa e 4 Cadeiras, produzidas em madeira com acabamento envernizado natural. A Mesa possui 60cm de comprimento, 60cm de largura, 75cm de altura. A Cadeira possui 53,5cm de comprimento, 42cm de largura, 77,5cm de altura e 3,2kgs. O conjunto é dobrável e entregue montado. | Imagem de referência:  Equipamento da varanda vip  10630026PDM001B-conjunto-aconchego-1-mesa-4-cadeiras-madeira-tauari-enve.jpg |
| 3 ud | Ombrelone tipo guarda sol, na cor Azul | Equipamento da varanda vip |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 22 Ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 6 unid. Planta Kalanchoe blossfeldiana, (medida de referência Altura: [0.3 a 0.4 metros](http://www.jardineiro.net/altura/0-3-a-0-4-metros))em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. Devem ser feria manutenção ao longo do evento. | Equipamento da varanda vip e deck vitrine conforme projeto |

Palmas, 03 de agosto 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| Ada Gabriela dos Santos  Arquiteta e Urbanista  CAU 74401-8 | Juliane Gosch  Design de Ambientes  ABD 23078 |