## 

## 

9º festival gastronômico Taquaruçu **C O Z I N H A S H O W**

MEMORIAL DESCRITIVO

Ada Santos

**Objeto**

## Montagem de estrutura de sistema tipo box truss, tenda piramidal e duas águas, para atender espaço de cozinha show no 9 º Festival Gastronômico no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

# Descrição

|  |  |
| --- | --- |
| **QUADRO GERAL****Arquitetura: Tendas** | |
| 1 unid. | tenda 3,60x 8.60 m, em estrutura BOX TRUS Q30 peso, cobertura tipo 2 águas em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono. (Fechamento em lona no fundo da tenda) |
| 1 unid. | tenda 3x3m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas fechamento e cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono. |
| 2 unid. | tenda 2x2m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono.(Cozinha apoio) |
| 1 unid. | Para espaço de som estrutura suspensa conforme especificação técnica de luz e som.Tenda 2x2m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas- |
| 1 unid. | Um painel show 5,25 x2,30, marcenaria em mdf acabamento bagum amarelo, painéis em TS com adesivo para comunicação visual frontal conforme projeto. |
| 1 unid. | Fachada em mdf revestimento em adesivo para comunicação visual 860x 4,31(LXH) e iluminação front light com conforme projeto. |
| **Forro** | |
| 24 m2 | Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Paredes e portas** | |
| 32,80 m | Parede altura de 3,00m, em Painéis OSB brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. |
| 02 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm. |
| 02 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BOX TRUSS** | |
| 10 unid. | Torre box truss Q 30 peso, com sapata, h= 3m |
| 8 unid. | Torre box truss Q 30 peso, com sapata, h= 4.5 m |
| **Iluminação/elétrica/Som** | |
| 01unid. | Equipamento de som e luz com mesa computadorizada + videomaker |
| 46 unid. | Tomada baixa ( 3 tomadas por unidade de tenda) |
| 01 unid. | Tomada alta AR Condicionado 30.000 BTUS ( camarim) |
| 8 unid. | Ponto iluminação fluorescente com 1 lâmpada 60 w, com interruptores para uso interno da tenda( ver especificação forro) |
| 08 unid. | Move light |
| 08 unid. | Move head |
| 10 unid. | Spot de sobrepor 2 lampada preto branco ou escovado - wd-spot/02 direcionável dicroica par 36 |
| 16 unid. | Refletores PAR-38 |
| 05 unid. | Refletores PAR-38- fachada |
| 05 unid. | Luminária pendente cor preto com lâmpada 40 w amarela diâmetro aproximado 60 cm |
| 01unid. | Painel De LED alta resolução 6mm, alta definição, 6944 pixes por m2 com resolução 128 x 96 13 bits de brilho até 16 bits de cores ângulo de visão 120/90 graus com sistema de transmissão simuntânea.( Ver especificação precisa com especialista) |
| 01unid. | Grupo gerador energia móvel ver capacidade com fornecedor. |
| 01unid. | Equipamento de som : PA de 04 ativo com todos os periféricos necessários da seguinte forma: 01 console mesa de som digit, 01 equalizador, 01 filtro de 32 canais, 01 processador, 02 , monitores, 03 direct box, 01 aparelho de CD/DV, head set UHF 04 microfones sem fio. ( Ver especificação precisa com especialista) |
| 8,80 m | Fita led Power branca. Para balcão show. |
|  | Instalações elétricas próprias para microcomputador e internet; |
| **Piso** | |
| 257,78 m2 | tapete Tipo Capacho marrom( este será aplicado somente na superfície de piso) |
| 24,00 m2 | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado conforme indicação em projeto, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck.Camarim) |
| 65,37 m2 | acabamento tipo easyfloor liso cor cinza.(cozinha show e cozinha apoio) |
| 2,00 m2 | Elevado conforme indicação em necessidade da especificação técnica de som e audio, acabamento superior com tablado. Localizado fora do anfiteatro frente ao palco) |
| |  |  | | --- | --- | | **Hidráulico /Sanitário** | | |  | Verificar fornecimento de agua durante todo o evento. | | 02 unid. | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados | | 01 unid. | Pia inox, formato 0,80 metros, com ponto de água- cozinha show | | 01 unid. | Pia inox, formato 1,20 metros, com ponto de água- - cozinha apoio |  |  |  | | --- | --- | | **Identidade Visual** | | | 02 unid. | **Painel tipo 2** box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE | | 01 unid. | **Painel tipo 1** box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento. Ver arte com SEBRAE | | 01 unid. | adesivo para comunicação visual 860x 4,31(LXH) fachada. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE | | 01 unid. | adesivo para comunicação visual 7,00x 0,80x0,90. Balcão show. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE | | 03 unid. | Adesivo em TS com textura tipo ladrilho 220X 97cm(HXL). Ver arte com SEBRAE | | 03 unid. | Adesivo em TS com liso com logomarca tipo 220X 97cm(HXL). Ver arte com SEBRAE | |  | |  |  |  | | --- | --- | | **Paisagismo** | | | 02 unid. | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 5 ud. bambu multiplas folhas com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasosde plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, comforração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | | 04 unid. | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmeralda | | 02 unid. | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 5 ud. Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **EQUIPAMENTOS** | | | 01 unid. | Banheiro químico standart ( fechamento lateral porta conforme projeto) | | 01 unid. | AR Condicionado 30.000 BTUS- camarim | | 09 unid. | Extintores | |  |  |  **COZINHA SHOW****Arquitetura: Tenda duas águas** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
| **Fechamentos** | |
| 10 KG | Montagem de malha Cotton Tensionada para as escamas azul SEBRAE, Gancho C com Bucha, Barbante de algodão ou nylon para tensionar a malha e prender o tecido, Verniz Spray Incolor ou Impermeabilizante para tecidos |
| 10 KG | Montagem de malha Cotton Tensionada para as escamas branca, Gancho C com Bucha, Barbante de algodão ou nylon para tensionar a malha e prender o tecido, Verniz Spray Incolor ou Impermeabilizante para tecidos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hidráulico /Sanitário** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identidade Visual** | |
| 02unid. | **Painel tipo 2** box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. |
|  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Paisagismo** | |
| 2 unid. | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmeralda. ( Incluso no quadro geral) |

|  |  |
| --- | --- |
| **MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | |
| 2 unid. | COOKTOP 4 bocas |
| 1 unid. | Refrigerador duplex cor prata |
| 1 unid. | Forno elétrico |
| 1 unid. | Forno micro-ondas 20 litros |
| 1 unid. | Um balcão show de marcenaria 7,00x 0,80x0,90 de marcenaria acabamento madeira com iluminação, comunicação visual frontal conforme projeto. |
| 2 unid. | Botijão de gás , instalação |
| 1 unid. | Ornamentos de cozinha: conjunto potes de vidros com cereais, panelas e vasos de decorativos. |
| 4 unid. | Balcão TS com 2 prateleiras, aberto 100 X,050X 100 m |
| 4 unid. | Balcão TS com 2 prateleiras, com portas e tranca 100 X,050X 100 m. |
| 04 unid. | Lixeiras de papelão |
| 4 unid. | Lixeiras plástica grandes com Tampa 20L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno sob o balcão show. |
| 01 unid | Mesas retangulares para atendimento; formato 90X60 cm. Para computador |
| 01 unid. | Armários baixos de apoio impressora |
| 01 unid | Cadeiras almofadadas acabamento em tecido assento e costa, fixa cor azul |
| 01 unid | Equipmento de computador de mesa completo. (Verificar aterramento) |
| 04 unid. | Banco alto tipo bar. |
| 05 unid. | Prateleiras de vidro 97x 40 cmpara painel show |
|  | Equipamentos de uso do chefe verificar conforme necessidade. |

# **CAMARIM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Arquitetura:** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
| **Fechamentos** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
| **Piso** | |
| 16 m2. | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck.( Incluso no quadro geral) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Portas e paredes** | |
| 24 m | Parede tipo OCTANORM fechada com TS e detalhe em vidro conforme o projeto. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
| 01 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
| 01 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forro** | |
| 16 m2 | Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identidade Visual** | |
|  | Este espaço não contempla. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Moveis e equipamentos** | |
| 1 unid. | Arara para exposição de roupas em aço inox, com 20 cabides, com regulagem de altura e com rodízio. |
| 1 unid. | Frigobar mínimo de 120 litros. |
| 2 unid. | Painel tipo Biombo de madeira , 0,50x1,80 m |
| 2 unid. | Painel tipo Biombo de madeira , 0,50x1,80 m |
| 4 unid. | Alfofadas tipo futon paracadeira de madeira |
| 4 unid. | Alfofadas para sofá |
| 1 unid. | Mesa quadrada com cadeiras em madeiras, dobrável Tramontina ou similar. |
| 2 unid. | Mesa camarim com espelho , 9 lâmpadas led e gaveta. |
| 1 unid. | Tapete 1,5x1,5 tipo esteira. |
| 1 unid. | Aparador de padeira 120x40 cm |
| 01 unid | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |
| 2 unid | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |
| 01 unid. | Mesa de lateral tampo em vidro e pé  Cromado medidas: H0.76 D.0.30 |
| 01 unid. | Sofá 2 lugares acabamento courino preto |
| 01 unid. | Aparador de madeira 120x40 cm |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Paisagismo** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
|  |  |

# **COZINHA APOIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Arquitetura: Box truss** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
|  | |
| **Fechamentos** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |
| **Piso** | |
| 8,00 m2 | Piso externo e interno: tablado elevado 15 cm acabamento tipo easyfloor liso cor cinza. ( quantitativo incluso no quadro geral) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Portas e paredes** | |
| 8 m | Parede tipo OCTANORM fechada com TS e detalhe em vidro conforme o projeto. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
| 01 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm , abrindo para dentro. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
| 01 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forro** | |
| 8 m2 | Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. ( quantitativo incluso no quadro geral) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
| 1 unid. | Ver quadro geral e projeto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hidráulico /Sanitário** | |
|  | Verificar fornecimento de agua durante todo o evento. |
| 01 unid. | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identidade Visual** | |
|  | Não contempla comunicação visual. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Moveis e equipamentos** | |
| 1 unid | Fogão Industrial 2 Bocas Tradicional de Baixa Pressão com Forno Queimadores Simples com formo. |
| 1 unid. | Coifa parede de inox tipo industrial medidas aproximadas 80x50 cm |
| 2 unid. | Freezer vertical 142 L. Medidas aproximadas 50 x 65 cm |
| 1 unid. | Forno industrial esmaltado com pé Bravo medidas aproximada de 70 x 50 cm( LXP) |
| 1 unid. | Bancada tio prateleira em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x 1.80m ( L X P X A) |
| 01 unid. | Pia inox, formato 1,20 metros, com ponto de água |
| 2 unid. | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Para uso na área externa. |
| 2 unid. | Lixeiras plástica grandes com Tampa 20L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno. |
| 1 unid. | Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento. |
|  | Equipamentos de uso do chefe verificar conforme necessidade. |
|  |  |

# **ESPAÇO EXTERNO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
|  | Verificar fornecimento de energia durante todo o evento, geradores e outros. Aterramento em cada unidade. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hidráulico /Sanitário** | |
|  | Verificar fornecimento de agua durante todo o evento. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identidade Visual** | | |
| 02 unid. | **Painel tipo 2** box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. | |
| 01 unid. | **Painel tipo 1** box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento. | |
|  | | |
| **Móveis e equipamentos** | | | |
| 55 unid. | | Cadeiras de pvc branca sem apoio de braço. | |
| **Paisagismo** | | | |
| 1 unid. | | Ver quadro geral e projeto. | |

Palmas 03 de agosto de 2015

Ada Santos