**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO**

**Pregão Presencial SEBRAE/TO Nº 004/2017**

Nome da Empresa: CNPJ:

Dados Bancários:

Nome do Representante legal da empresa:

Porte da empresa:

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas temporárias e demais itens pertinentes para a realização do Congresso Amor Exigente, a ser realizado no período de 30 de março a 02 de abril de 2017 no Centro de Convenções Parque do Povo em Palmas/TO, conforme especificações do objeto constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital Pregão Presencial Sebrae/TO n.º 004/2017 e valores abaixo especificados:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARQUITETURA DE BOX TRUSS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Item** | **Discriminação do Objeto** | | | | | **Unid.** | | **Quant.** | | | | **Valor Unitário** | **Valor Total** | |
| **01** | Q 30 Horizontais: torres 4 X 1,50m + 4 x 2,00 m + 2 X 1,00mVerticais: torres 11 X 1,00m + 4 x 50 cm Conectores + sapatas  1. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e Iluminação com refletores tipo front light. (Principal)  Medidas geral: 4,30 x 2,50 (L x H) vão livre acesso  Medidas geral: 2,00 x 1,00 (L x H) vão livre lona  2. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral esquerda)  Medidas geral: 3,00 x 2,50 (L x H) vão livre  3. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral direita)  Medidas geral: 1,00 x 2,50 (L x H) vão livre | | | | | Unid. | | 01 | | | |  |  | |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | Disciplinadores metálicos Medida aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H) | | | | | Unid. | | 02 | | | |  |  | |
| **IDENTIDADE VISUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia na estrutura em BOX TRUSS Q 30 . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas geral: 1,00 x 1,80( L x A) Conferir medidas com a montadora | | | | | | Unid. | 02 | | | |  |  | |
| **04** | Bandeira com mastro em madeira e tecido TNT na cor azul para demarcação da entrada.  Medidas de referência: 0,50 x 1,00 m ( L x H) | | | | | | Unid. | 10 | | | |  |  | |
| **ILUMINAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | Refletor set light mini | preto os refletores set light CBI, cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada. 400 w ou similar. Devidamente montada e funcionado. | Unid. | | | | | | | 02 | | |  |  |
| **CREDENCIAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **ARQUITETURA DE BOX TRUSS** | | | | | | | | | | | | | |
| **06** | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e Iluminação com refletores tipo front light. Q 30  horizontal: torres 2 X 1,00m +1x50 cm  verticais: torres 4 X 1,00m +2 x 50 cm . | Unid. | | | | | | | 01 | | |  |  |
| **FORRO** | | | | | | | | | | | | | |
| **07** | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac, com iluminação fluorescente padrão, com interruptores. | M2 | | | | | | | 06 | | |  |  |
| **PAREDES / PORTAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **08** | Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação padrão. | M | | | | | | | 23 | | |  |  |
| **09** | Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A) | un | | | | | | | 06 | | |  |  |
| **10** | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | un | | | | | | | 02 | | |  |  |
| **PISO / FORRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla face. | M2 | | | | | | | 124 | | |  |  |
| **ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | un | | | | | | | 10 | | |  |  |
| **ILUMINAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | Refletor par 64 LED | un | | | | | | | 04 | | |  |  |
| **IDENTIDADE VISUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Lonas com ilhós com impressão digital em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medidas: 2,40 x 2,40 (L x A) – medida a ser conferida com a montadora. | un | | | | | | | 02 | | |  |  |
| **15** | Adesivos com impressão digital em policromia e instalação. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. (Letreiro)  Medidas: 1,00 x 1,00(L x A) – medida a ser conferida com a montadora | un | | | | | | | 01 | | |  |  |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo janela, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. | | un | | | | | | 01 | | |  |  |
| **17** | Pedestal organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto encaixe - Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo: 8cm, Material Tubo: Alumínio. Base: Redonda (34cm). | | un | | | | | | 18 | | |  |  |
| **MOBILIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. | un | | | | | | | 01 | | |  |  |
| **19** | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A) | un | | | | | | | 01 | | |  |  |
| **20** | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m. (L X P X A) | un | | | | | | | 02 | | |  |  |
| **21** | Banqueta em alta em acrílico na cor preta | un | | | | | | | 06 | | |  |  |
| **FEIRA DE ARTESANATO SUSTENTÁVEL** | | | | | | | | | | | | | |
| **ARQUITETURA DE BOX TRUSS** | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | Medidas geral: 3,50 x 3,00 m (L x H) vão livre acesso  Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com placa de PVC rígida fixada com braçadeira. (Pórtico de acesso ao restaurante )  Q 30  Horizontais: torres 2 X 1,50m + 1X 50 cm  Verticais: torres 4 X 1,50 cm  Conectores + sapatas | un | | | | | | | 01 | | |  |  |
| **FORRO** | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac, com iluminação fluorescente, com interruptores. Com iluminação padrão. | | M2 | | | | | | 21 | | |  |  |
| **PAREDES / PORTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação padrão. | | | MT | | | | | | 141 | |  |  |
| **25** | Parede mista com 2,50m de altura. testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos e vidro de 5mm com estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | | | MT | | | | | | 07 | |  |  |
| **26** | Letreiros (testeiras) 1,00 x 1,00 (L x H), em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com adesivo com impressão digital em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Com iluminação padrão | | | MT | | | | | | 22 | |  |  |
| **27** | Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A) | | | UNID | | | | | | 09 | |  |  |
| **28** | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | | | UNID | | | | | | 17 | |  |  |
| **29** | Porta com estrutura modular de alumínio e vidro de 5 mm, incluso fechadura e chaves. | | | UNID | | | | | | 01 | |  |  |
| **PISO / FORRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fac. | | M2 | | | | | | 772 | | |  |  |
| **31** | Piso vinilico com padrão madeirado – conferir o padrão de acabamento com esta profissional. (Acabamento do palco) | | M2 | | | | | | 13,8 | | |  |  |
| **ELETRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | | | un | | | | | | 23 | |  |  |
| **HIDRO SANITÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **33** | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.) | | | un | | | | | | 03 | |  |  |
| **IDENTIDADE VISUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | Adesivos com impressão digital em policromia e instalação. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. (Letreiros)  Medidas: 1,00 x 1,00(L x A) – medida a ser conferida com a montadora | | | | un | | | | | | 22 |  |  |
| **35** | PVC com Impressão digital e instalação de adesivo em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. – Fixado por fita dupla face Medidas: 1,00x 0,60( L xA) ( pórtico restaurante) | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | Disciplinadores metálicos  Medidas aproximada: 2,00 x 1,00 ( L x H) | | | | un | | | | | | 11 |  |  |
| **37** | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. | | | | un | | | | | | 10 |  |  |
| **38** | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo janela, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **39** | Frigobar branco de 120L, instalado devidamente funcionado para o uso. | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **40** | Palco praticável 1,00x1,00m com capacidade de carga de 730kg/m², com piso de madeira naval 20mm condicionada para suportar umidade e calor com perfil tubular metálico com acabamento em piso vinilico com padrão madeirado – conferir o padrão de acabamento com esta profissional. Medidas: 3,00 x 3,00x 0,30 m (L x P x A) | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **41** | RIDER TECNICO DE SOM PARA PALCO DE 3 m x3m x 30 cm ( LXCXH):  2 caixas de som - Sistema PA, marca( JBL ou MACKIE ou EV ou similar) amplificadas  1 mesa de som MACKIE ou YAMAHA ou similar, 8 canais  1 microfones ( SHURE SM 58 com fio + dois cabos microfones com extensão aproximada de 3m cada.  2 pedestais para caixa de som  1pedestais para microfone  Obs.: Especificação básica tendo como fonte tecno em música e produtor musical.  **Observações: fonte de informação de técnico em produção musical. Esse equipamento pode ser ajustado conforme a necessidade e avalição técnica da montado ou do técnico de som a ser contratado.** | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **MOBILIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **42** | Prateleiras com fixação em mão francesas. Prateleiras em MDF/MPD com acabamento na cor branca textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m ( L x P x A) | | | un | | | | | | 124 | |  |  |
| **43** | Mão francesas padrão sistema tipo OCTANORM | | | un | | | | | | 203 | |  |  |
| **44** | Espelho com moldura de alumínio 1 cm. Medida aproximada: 0,70 x 1,00 m | | | un | | | | | | 02 | |  |  |
| **45** | Arara para exposição de roupas em aço inox, com 50 cabides, com regulagem de altura e com rodízio. | | | un | | | | | | 01 | |  |  |
| **46** | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. | | | un | | | | | | 26 | |  |  |
| **47** | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. | | | un | | | | | | 14 | |  |  |
| **48** | Balcão cego, com tampo de fórmica, prateleiras, porta de correr e fechadura com tranca, medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A). (Estande Sebrae) | | | un | | | | | | 02 | |  |  |
| **49** | Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 0,80 m (L X P X A). (Estande Espaço da Beleza ) | | | un | | | | | | 02 | |  |  |
| **50** | Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A). (Estande espaço da beleza) | | | un | | | | | | 01 | |  |  |
| **51** | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,00, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto | | | un | | | | | | 04 | |  |  |
| **52** | Banco de madeira envernizado em perfeito estando para ouso. Medida aproximada: 2,50 x 0,60 xm. (L X P) | | | un | | | | | | 04 | |  |  |
| **53** | Banqueta em alta em acrílico na cor preta | | | un | | | | | | 04 | |  |  |
| **PAISAGISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **54** | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom tipo trapézio com medida aproximada de 90x48x48cm | | | | un | | | | | | 02 |  |  |
| **CORREDOR DE ACESSO AO AUDITÓRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **ARQUITETURA DE BOX TRUSS** | | | | | | | | | | | | | |
| **55** | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 0,30 x 2,30 ( L x H) | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **56** | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 2,10 x 2,30 ( L x H) | | | | un | | | | | | 02 |  |  |
| **57** | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 3,90m x 2,30 m ( L x H) | | | | un | | | | | | 01 |  |  |
| **PAREDES / PORTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **58** | Parede para fechamento com 2,20m de altura em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | | | | MT | | | | | | 70 |  |  |
| **PISO / FORRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **59** | Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fase | | | | MT | | | | | | 198 |  |  |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **60** | Disciplinadores metálicos Medida aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H) | | | | | Unid. | | | | | 04 |  |  |
| **MOBILIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **61** | Banco de madeira envernizado em perfeito estando para ouso. Medida aproximada: 2,50 x 0,60 xm. ( L X P) | | | | | Unid. | | | | | 02 |  |  |
| **RESTAURANTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **PAREDES / PORTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | Parede para fechamento com 2,20m de altura em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | | | | | MT | | | | | 29 |  |  |
| **63** | Parede para fechamento com 2,20m de altura em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | | | | | MT | | | | | 11,5 |  |  |
| **64** | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | | | | | Unid. | | | | | 03 |  |  |
| **ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **65** | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | | | | | un | | | | | 01 |  |  |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **66** | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,00, sem a instalação da torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto | | | | | un | | | | | 03 |  |  |
| **COZINHA** | | | | | | | | | | | | | |
| **PAREDES / PORTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **67** | Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | | | | | un | | | | | 26 |  |  |
| **68** | UD Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | | | | | un | | | | | 02 |  |  |

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao SEBRAE/TO, nem qualquer outro pagamento adicional.

**Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 004/2017, bem como que tenho conhecimento do local do evento e das condições técnicas que condicionam a execução dos serviços onde será realizado o evento.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: \_\_\_

Endereço: \_\_\_CEP: \_\_\_ Cidade: \_\_\_ UF: \_\_\_

CPF/MF: \_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_

Carteira de Identidade nº: \_\_\_ Expedido por: \_\_\_

Naturalidade: \_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_

Local,........ de................de 2017.

Assinatura do Representante Legal

Nome da Empresa

***OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste modelo.***

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017**

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA**

(Obrigatória para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**[nome da empresa**], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**( ) MICROEMPRESA** – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

**( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE**– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

**Observações:**

* Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;
* A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Representante Legal

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017**

DECLARAÇÃO

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, etc.), endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que inexiste participação de empregado ou dirigente de quaisquer das entidades operacionalmente vinculadas ao Sistema SEBRAE, bem como de ex-empregado ou ex-dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva demissão.

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Representante Legal**ANEXO V  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017**

DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos.

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO | |
| Empresa: | CNPJ: |
| Signatário(s): | CPF: |

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

|  |  |
| --- | --- |
| SIM | NÃO |
|  |  |

Localidade, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dia) de (mês) de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome do Representante Legal)

(Número do CPF)