**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO**

**Pregão Presencial SEBRAE/TO Nº 007/2017**

Nome da Empresa: CNPJ:

Dados Bancários:

Nome do Representante legal da empresa:

Porte da empresa: E-mail:

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias**

**OBJETO:** Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços técnicos de locação, montagem e desmontagem de estandes e demais itens pertinentes para prestar serviços no Espaço Solar – Tecnologias Sustentáveis para o Agronegócio do SEBRAE/TO na Agrotins 2017, a ser realizado no Centro Agrotecnológico de Palmas/TO no período de 09 a 13 de maio de 2017, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Presencial Sebrae/TO n.º 007/2017 e de acordo com os valores abaixo ofertados:

**Local:** AGROTINS – Centro Agrotecnológico de Palmas

**Período da exposição:** 09/05/2017 a 13/05/2017

**Dias de Locação:** 05 dias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARQUITETURA** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 01 | Tenda tipo piramidal 10x10 m, com lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichama, antimofo e proteção contra raios solares. Estruturas em aço galvanizadas, com e escoamento de águas perfeito.Sistema de fixação ao solo sem a necessidade de fundação. | 05 | Unid. |  | **R$** |
| 02 | Tenda tipo piramidal 8 x8 m, com lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichama, antimofo e proteção contra raios solares. Estruturas em aço galvanizadas, com e escoamento de águas perfeito.Sistema de fixação ao solo sem a necessidade de fundação. | 02 | Unid. |  | **R$** |
| 03 | Fechamento lateral das tendas 10x10 em com lona apropriada em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichama, antimofo e proteção contra raios solares. Fixadas na estrutura da tenda com excelente vedação para a chuva. | 6 | Unid. |  | **R$** |
| 04 | BOX TRUSS Q 20 com sapata e estrutura reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico. | 18,00 | M |  | **R$** |
| 05 | BOX TRUSS Q 30 com sapata e estrutura reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico. | 193,00 | M | Fachada | **R$** |
| 06 | Fachada com arquitetura construída com pórtico envelopado em lona impressa com arte e fechamento em MDF e páletes. | 58,00 | M² |  | **R$** |
| 07 | Cerca com troncos de eucaliptos tradados com 3 níveis de corda tipo sisal 10mm. Medindo: 4,00 x 1,00 (L x H) | 4,00 | M |  | **R$** |
| 08 | Arquibancada com 3 níveis construídas seguindo as normas de segurança em estruturas metálicas, com pisos e forração. | 8,00 | M |  | **R$** |
| **ILUMINAÇÃO** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 09 | Refletor set light mini | preto os refletores set light CBI, cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada. 400 w ou similar. Devidamente montada e funcionado | 04 | Unid | Fachada | **R$** |
| **STAND** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 10 | Parede altura de 3,20m, em painéis de TS branco, estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação e elétrica padrão. | 103,50 | M |  | **R$** |
| 11 | Testeiras 1,00 x 1,00 m em painéis de TS branco, estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação e elétrica padrão. | 20,00 | M |  | **R$** |
| 12 | Parede altura de 3,20m, em painéis de TS branco com testeira de 0,50 m estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação e elétrica padrão. | 34,00 | M | Tenda 05 | **R$** |
| 13 | Parede altura de 2,20m, mista com painéis de TS branco e vidro de 5 mm com testeira de 0,50 m estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação e elétrica padrão. | 2,00 | M | Tenda 05 | **R$** |
| 14 | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 1.00x1.00 m com fechamento em painéis eucaplac, com iluminação fluorescente padrão e com interruptores. | 51,00 | M |  | **R$** |
| 15 | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | 03 | Unid. |  | **R$** |
| 16 | Porta com estrutura modular de alumínio e vidro de 5 mm, incluso fechadura e chaves. | 01 | Unid. |  | **R$** |
| **MOBILIÁRIO** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 17 | Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A), | 25 | Unid. |  | **R$** |
| 18 | Balcão cego, com tampo de fórmica, prateleiras, porta de correr e fechadura com tranca, medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A). | 03 | Unid. |  | **R$** |
| 19 | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A) | 03 | Unid. |  | **R$** |
| 20 | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. | 93 |  |  | **R$** |
| 21 | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. | 20 | Unid. |  | **R$** |
| 22 | Mesa tipo Bistrô com 3 banquetas em vidro e alumino | 02 | Unid. |  | **R$** |
| 23 | Banqueta em alta em acrílico na cor preta | 25 | Unid. |  | **R$** |
| 24 | Sofá de 3 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 2,46 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A) | 01 | Unid. |  | **R$** |
| 25 | Sofá de 1 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 1,00 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A) | 01 | Unid. |  | **R$** |
| 26 | Mesa lateral em vidro e alumínio | 01 | Unid. |  | **R$** |
| 27 | Paletes 1mx1m para revestimento balcão credenciamento | 02 | Unid. |  | **R$** |
| **ELETRICA / HIDROSANITARIA** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 28 | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | 23 | Unid. | Balcão credenciamento, climatizados e apoio as vitrines externas. | **R$** |
| **PISO** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 29 | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 10 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck. | 382,00 | M² | Circulação/ credenciamento | **R$** |
| 30 | Rampa de madeira ou metal 1,00m x 1,00m, com piso vinilico tipo Buss na cor cinza | 07 | M² |  | **R$** |
| 31 | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 10 cm, chapeado com compensado naval 25mm, com Carpete agulhado na cor verde grama, fixado no piso existente com fita dupla fase | 150,00 | M² | Piso stand | **R$** |
| 32 | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 15 cm, chapeado com compensado naval 25mm, com carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fase | 49,00 | M² | Piso sala de treinamento, atendimento ao cliente e sala de apoio | **R$** |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 33 | Climatizador tipo EcoBrise ou similar. Para grandes ambientes ou tendas, com ventilador axial de velocidade variável, painel evaporativo de água, com vazão de ar de pelo menos 30.000 m³/h. Incluindo instalação, técnico presente durante o evento para manutenção. | 08 | Unid. |  | **R$** |
| 34 | Ar condicionado de 12.000 BTUs aproximadamente split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. | 06 | Unid. |  | **R$** |
| 35 | Frigobar branco de 120L, instalado devidamente funcionado para o uso. | 01 | Unid. |  | **R$** |
| 36 | TV LED 50" com pedestal adequado ao peso da TV e cabeamento necessário (incluindo cabos hdmi de 5 metros cada para conexão com computador), equipamento deve ser entrega em perfeito funcionamento | 05 | Unid. |  | **R$** |
| 37 | Disciplinadores metálicos Medidas aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H) | 80 | M |  | **R$** |
| 38 | Pedestal organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto encaixe - Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo: 8cm, Material Tubo: Alumínio. Base: Redonda (34cm). (Unifila) | 5 | Unid. |  | **R$** |
| 39 | Kit com 4 Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento, com adesivo indicativo dos ícones da reciclagem | 5 | Unid. | Para cada tenda | **R$** |
| 40 | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. | 6 | Unid. |  | **R$** |
| 41 | Bebedouros - Distribuição de 02 bebedouros (elétrico de chão), para garrafão 20 litros, que produza no mínimo 1,9 litros de água gelada por hora (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor. Na cotação de valores do bebedouro deve estar incluso o copo plástico descartável com suporte e os garrafões com água sendo repostos assim que acabar, em todo o Espaço Leite. | 02 | Unid. |  | **R$** |
| **IDENTIDADE VISUAL** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 42 | Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e instalada na estrutura em BOX TRUSS Q 30. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | 11.52 | M² | Fachada:  Lona 01: 2.10x 1.20(L x H)  Lona 02: 2.00 x 4.50 (Lx H) | **R$** |
| 43 | Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e instalada na estrutura em BOX TRUSS Q 20. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | 12.00 | M² | Q20 01 = Lona 01: 2.00x 3.00(L x H)  Q20 02 = Lona 02: 2.00 x 3.00 Lx H) | **R$** |
| 44 | Adesivo com impressão digital e instalação de adesivo em vinil, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae | 26.20 | M² | Letreiros e balcões | **R$** |
| **PAISAGISMO** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Quant.** | **Metro/ unid.** | **OBS.** | **Valor Total** |
| 45 | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de OSB de plástico marrom tipo trapézio com medida aproximada de medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m (L x C x A) | 06 | Unid. |  | **R$** |
| 46 | Samambaias em xaxins | 10 | Unid. |  | **R$** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$** |
| **VALOR TOTAL POR EXTENSO** | | | | | |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada, ou não, dos seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao SEBRAE/TO.

**Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 007/2017.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado na convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa, o qual assinará o contrato:

Nome: \_\_\_

Endereço: \_\_\_CEP: \_\_\_ Cidade: \_\_\_ UF: \_\_\_

CPF/MF: \_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_

Carteira de Identidade nº: \_\_\_ Expedido por: \_\_\_

Naturalidade: \_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_

Local,........ de................de 2017.

Assinatura do Representante Legal

Nome da Empresa

***OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste modelo.***

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017**

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA**

(Obrigatória para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**[nome da empresa**], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**( ) MICROEMPRESA** – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

**( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE**– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

**Observações:**

* Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;
* A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Representante Legal

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, etc.), endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], **DECLARA**, **sob as penalidades da lei, que inexiste participação de empregado ou dirigente de quaisquer das entidades operacionalmente vinculadas ao Sistema SEBRAE, bem como de ex-empregado ou ex-dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva demissão.**

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Representante Legal**ANEXO V  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017**

DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos.

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO | |
| Empresa: | CNPJ: |
| Signatário(s): | CPF: |

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

|  |  |
| --- | --- |
| SIM | NÃO |
|  |  |

Localidade, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dia) de (mês) de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome do Representante Legal)

(Número do CPF)