MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN PARA EVENTO FEIRA MUNDIAL DO ARTESANATO INDÍGENA

Sumário

[APRESENTAÇÃO 3](#_Toc428027272)

[QUADRO GERAL DE QUANTITATIVOS 4](#_Toc428027273)

[ARQUITETURA \_ TENDA 10](#_Toc428027274)

[SETOR 01\_ APOIO SEBRAE 18](#_Toc428027275)

[SALA APOIO TI 18](#_Toc428027276)

[SALA APOIO A GESTÃO 21](#_Toc428027277)

[CAMARIM 24](#_Toc428027278)

[SALA DO COLABORADOR 28](#_Toc428027279)

[SETOR 02 \_ KRAHÔ CAFÉ 33](#_Toc428027280)

[CAFÉ 01 A 04 E PRAÇA 33](#_Toc428027281)

[PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 37](#_Toc428027282)

[SETOR 03\_ESTANDES 42](#_Toc428027283)

[SETOR 04\_PRAÇA POVO INY 51](#_Toc428027284)

[SETOR 05\_EMPRESARIAL 57](#_Toc428027285)

[SALA DE NEGOCIOS 57](#_Toc428027286)

[DML 60](#_Toc428027287)

[SETOR 06\_ WARÃ 65](#_Toc428027288)

[SETOR 07\_ ESPAÇO KALI 71](#_Toc428027289)

[SETOR 08\_ EXPOSIÇÃO 79](#_Toc428027290)

[SETOR 09\_ CREDENCIAMENTO 83](#_Toc428027291)

[Estrutura bancaria 88](#_Toc428027292)

# 

# APRESENTAÇÃO

A FEIRA DE ARTESANATO INDÍGENA, foi concebida para a valorizar a cultura dos povos indígenas do estado do Tocantins, o povo Iny, povo Timbira e o povo Akwê. Através da linguagem, da volumetria arquitetônica, dos materiais empregados, na disposição do espaço, tudo ressalta a cultura destes povos, com isso a importância, das especificações técnicas que contem neste caderno, sejam aplicadas em sua integra assim reforçarmos o conceito adotado no projeto.

QUADRO GERAL DE QUANTITATIVOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARQUITETURA CONSTRUÍDA | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **1 Ud** | Construção Warã - descrição deste item está no setor 06. |  |
| **1 Ud** | Cobertura ripada estandes - descrição deste item está no setor 03. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARQUITETURA BOX TRUSS | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 UD | Pórtico Café Krahô – descrição deste item está no setor 02. |  |
| 1 UD | Painel de Boas vindas - descrição deste item está no setor 04. |  |
| 1 UD | Painel de Entrada - descrição deste item está no setor 09. |  |
| 1 UD | Portico de Entrada - descrição deste item arquitetura tenda |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORROS | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **338 m²** | Pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida. |  |
| **83,5 M²** | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac inferior. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTAS | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **448m** | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. |  |
| 32 M | Parede altura de 1,00 m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. |  |
| **48 m** | Estrutura em spyder altura de 3,20 com vidro 1m x 1m, no sistema tipo “Octanorm”; estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Painéis adesivados com adesivo em vinil. A criação da arte é de responsabilidade do SEBRAE. |  |
| **54 Ud** | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m. |  |
| **4 Ud** | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 1,00 X 0,70 m. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PISO / FORRAÇÃO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2683,4 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. |  |
| 216,98 M² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes Inter travados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: vermelho | Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |
| 2427,02M² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes Inter travados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |
| 96 m² | Piso de chão batido. Segue a baixo descrição técnica  Passar grade rome ou arado +\_ 20 cm de profundidade. Passar grade niveladora. Usar +\_ 6 kg de calcário por metro quadrado. Terra de pouca liga jogar +\_ 1 saco de cimento para cada 100 metros quadrados. Incorporar o calcário  de preferência com enxadas rotativa. Jogar agua e compactar de preferência com pé de galinha e rolo liso compactador, etc.( O que tiver na propriedade que faça uma compactação bem feita ). OBS: quanto mais vezes umedecer o terreno melhor é compactação. Fazer acerto de lombos com lamina traseira. após o piso seco passar um impermeabilizante. Nivelar como piso geral da tenda. |  |
| 39,40 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Área externa da tenda. |
| 19,70m² | Rampa para portadores de necessidades especiais 20,00m para altura de 20 cm.  polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Área externa da tenda. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **119 Ud** | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ILUMINAÇÃO | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **721 Ud** | Quantitativo de pontos, o descritivo de lâmpadas e luminárias contam por setor e no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HIDRO SANITÁRIO | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **5 Ud** | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.) |  |
| **4 Ud** | Entrada de água alimentada, com torneira |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIDADE VISUAL | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
|  | O descrição detalhada deste item está nos setor. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
|  | O descrição deste item está nos setor. |  |
| MOBILIÁRIO | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
|  | O descrição deste item está nos setor. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAISAGISMO | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
|  | O descrição deste item está nos setor. |  |

# ARQUITETURA \_ TENDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA TENDA | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| **1 Ud** | Tenda com 2 águas TFS, medindo : 110,00 m x 25,00 m x 8,5 m ( C x H x P) com fechamento e cobertura em lona vinílica na cor branca de PVC e com blackout na parte interna, resistente a ventos, chamas e fungos. |  |
| **1 Ud** | Estrutura de box truss medindo 21,00 m X 5,50 X 1,90 m( C x H x P).Box Truss Q30 , adaptadas a estrutura conforme a necessidade do evento, sendo considerados ainda os itens para sustentação (blocos, sapatas, cabos, parafusos e estaqueamento), com revestimento de MDF para evelopamento de adesivo em vinil com iimpressão digital em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | **Portico de Entrada** - descrição deste item arquitetura tenda. |
| **01 Ud** | Estrutura de box truss medindo 2,00m X 5,00 X 2,00 m( C x H x P).Box Truss Q30 , adaptadas a estrutura conforme a necessidade do evento, sendo considerados ainda os itens para sustentação (blocos, sapatas, cabos, parafusos e estaqueamento), com caixa d’ agua de 1000 litros com entrada de água alimentada + tubulação instalada ligada aos pontos hidráulicos da tenda e da alimentação da saneatins. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COBERTURAS/ FECHAMENTOS | | |
| **Quant.** | **Descrição** | **Observações** |
| 4 Ud | Cobertura de Estandes 26,00 x 6,24 M- descritivo ver o setor 3 |  |
| 1 Ud | Cobertura Warã – descritivo ver o setor 6 |  |
| 460 m2 | Lona para impressão digital - star flex glossy 440 gr ou similar. (Lona lateral parte inferior direita voltada para portico entrada vila jogos + lona frontal parte inferior). Conferir medidas com o modelo de Tenda TSF do fornecedor. A metragem foi estimada com seguintes medidas: 110,30 x 4,00 H e 25,00 x 4, 00 H |  |
| 87,36 m2 | Lona para impressão digital - star flex glossy 440gr ou similar. ( lona lateral parte superior direita voltada para portico entrada vila jogos). Conferir medidas com o modelo de Tenda TSF do fornecedor. A metragem foi estimada com seguintes medidas: 25 ,00 x 5,11 H |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ILUMINAÇÃO GERAL- CIRCULAÇÃO/PAISAGISMO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 21 Ud | Refletor Set Light mini | Preto Os refletores Set Light CBI possuem porta gelatina, cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada + GELATINA VERDE | Uso interno |
| 60 Ud | Refletor Set Light mini | Preto Os refletores Set Light CBI possuem porta gelatina, cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada. 200 w ou similar | uso interno |
| 14 Ud | Refletor Set Light mini | Preto Os refletores Set Light CBI possuem porta gelatina, cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada. 400 w ou similar | uso externo |
| 06 Ud | Refletor PAR36 ou AR111 com Trafo 50W | bipartido | alumínio prata pintado | 110v |  |
| 08 Ud | Refletor par 64 LED | Imagem de referência:  refletorparled.jpg |
| 51 Ud | Pendente galpão. Pendente Prismático Bivolt Fumê ou similar LAMPADA 100 W | Corredores |
| 45 Ud | Luminária tipo spots alça fixados com lâmpadas PAR 36. Ligacao direto no interruptor. | Setor 8 \_ Exposição  Imagem de referência:  spotcalcaslampada_5_0.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLIMATIZAÇÃO / GERADORES/SEGURANCA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 15 Ud | Ar condicionado ROOFTOP DE 40 TR. Prever dutos flexíveis fixados na lona acima de 3 m do chão.  Área piso: 2.750,00 m2  Altura cumeeira: 8,50 m | Toda a área de cobertura da Tenda com 2 águas TFS, medindo : 110,00 m x 25,00 m x 8,5 m ( C x H x P) |
| 12 Ud | Cortina de ar medindo 1,50 m | Localizada nas entradas e saídas da Feira. |
| 4 Ud | Cortina de ar medindo 0,90 m | Localizada nas entradas e saídas da Feira. |
| 06 Ud | Grupo gerador de energia elétrica de 500 KVA, carenado e silenciado no local designado no projeto arquitetônico, para funcionar por 12 (doze) horas diárias ininterruptamente para atender todo o evento no período de 23 a 31/10/2015, com as seguintes características:  • Tanque de combustível na base;  • Entrada dos cabos de força, localizada lateralmente;  • Silenciador interno;  • 4 portas laterais;  • Visualização externa do controlador;  • Cabine de comando atenuada.  \* Com Nível médio de ruído medido a 1,5 ou 7m das quatro faces e quatro vértices do contêiner, com 100% de carga, propagação semiesférica em campo livre. |  |
| 28 UD | Extintores de incêndio.  Esse quantitativo e apenas uma previsão, deve ser conferido assim como as especificações técnicas no projeto de incêndio que é de responsabilidade da Contratada. | Colocar nos pontos da Feira em conformidade com o projeto a ser aprovado pelo CBM TO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIDADE VISUAL | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | Letra Caixa, medindo 5,65 x 0,50 m ( L x H) em metal ou material similar pintada na cor vermelha com iluminação front light | Pórtico entrada ver projeto |
| 2 Ud | Caixa sobressaindo adesivada logomarca com iluminação front light. Ver projeto. | Pórtico entrada ver projeto |
| 1 Ud | Impressão digital em policromia em lona star flex glossy 440 gr ou similar A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medida: 45,70 x 4,00 ( C xH) | Lona da fachada do pórtico esquerda |
| 1 Ud | Impressão digital em policromia em lona star flex glossy 440 gr ou similar A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medida: 45,70 x 4,00 ( C x H) | Lona da fachada do pórtico direita |
| 1 Ud | Impressão digital em policromia em lona star flex glossy 440 gr ou similar A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medida: 25,00 x 4,00 ( C x H) | Lona lateral parte inferior |
| 1 Ud | Impressão digital em policromia em lona star flex glossy 440 gr ou similar A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medida: 25,00 x 5,11 ( C x H) | Lona lateral parte superior, fazendo o frontal triangular da tenda |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAISAGISMO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 06 Ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,80 m ( L x C x A),com 10 ud. Calanchoê Blossfeldiana com medida aproximada 20 cm vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | Área externa |
| 06 ud | Palmeiras Jerivá, coqueiro-jerivá medida aproximada 3,00 m | Área externa |

# SETOR 01\_ APOIO SEBRAE

Sala apoio ti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac, com iluminação fluorescente, com interruptores. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 14 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 1 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PISO / FORRAÇÃO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 12 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ILUMINAÇÃO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 ud | Luminária para lâmpada fluorescente, com interruptores. Fixada no pergolado do sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIDADE VISUAL | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC, adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada no balcão de atendimento. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 Ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 1 UD | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOBILIÁRIO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 Ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 2 Ud | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 |  |
| 2 Ud | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m (L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAISAGISMO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Este ambiente não contempla deste item. |  |

Sala apoio a gestão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORRO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac, com iluminação fluorescente, com interruptores. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 14 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 1 Ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PISO / FORRAÇÃO | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 12 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÉTRICA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 1 UD | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |
| 1 ud | Impressora Multifuncional Colorida, as impressoras deverão conter as especificações mínimas descrita abaixo:  I.A impressora deverá estar conectada na rede lógica do evento;  II. Impressão colorida e P e B de no mínimo 25 páginas por minuto, scanner e copiadora;  III. Deverá estar conectada (compartilhada) e instalada nos computadores locados do evento garantindo o perfeito funcionamento durante o evento;  IV. Deverá estar incluso Papel tipo A4, toner e cartuchos para todo o evento. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 Ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 3 Ud | Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A) |  |
| 4 Ud | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m. ( L X P X A) |  |

Camarim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9m² | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac , com iluminação fluorescente, com interruptores. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 01 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m, incluso fechadura e chave | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 9 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes Inter travados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 3 ud | Luminária tipo spots alça fixados nas divisórias do espelho com lâmpadas 60W | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Imagem de referência:  spotcalcaslampada_5_0.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 3 ud | Espelho com moldura em perfil de alumínio medindo: 0,85 x 1,10 m (L x A), |  |
| 1 UD | Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 1 UD | Arara para exposição de roupas em aço inox, com 20 cabides, com regulagem de altura e com rodízio. |  |
| 3UD | Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x0.80 m ( L X P X A) |  |

Sala do colaborador

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 21 m² | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac , com iluminação fluorescente embutida, com interruptores. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 01 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70m, incluso fechadura e chave | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 21m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 21 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 14 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte responsabilidade do SEBRAE. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |
| 1 ud | Geladeira Frost Free de no mínimo 240 L |  |
| 1 Ud | Máquina de café expresso acompanhada de café; cappuccino, chocolate, leite, água; sachê de açúcar; adoçante; mexedores e copinhos de isopor de 80 ml, incluindo a mão de obra para a reposição de todos os materiais necessários para o funcionamento adequado do equipamento. |  |
| 1 ud | Ar condicionado de 18 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 ud | Sofá de 2 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 1,38 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A) |  |
| 2 UD | Balcão Cego, com tampo de fórmica, prateleiras, porta de correr e fechadura com tranca, medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A) |  |
| 10 UD | Pufes de courino (couro sintético), 45cm x 45cm, com 50 cm de altura, cores variadas |  |

# 

# SETOR 02 \_ KRAHÔ CAFÉ

CAFÉ 01 A 04 E PRAÇA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura \_ box truss | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 01 Ud | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico, revestido com MDF com adesivo em vinil, impressão digital em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Iluminação com refletores tipo front light. Medidas geral: 17,23 x 4,63 ( L x A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32 m² | Pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 26 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 32 m | Parede altura de 1,00 m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 4 Ud | Balcão em MDF/MPD com acabamento na cor castanho textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 2,00 x 0,40 x 0,18 m ( L x P x A) |  |
| 04 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 1,10 X 0,70 m. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 4 Ud | Estrutura de paredes. Ripada para letreiro em madeira de pinus, com estrutura de madeira de pinus, com ripa de 5 cm e espaçamento entre as peças de 10 cm, fazer acabamento boleado nas laterais das ripas. Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404  Mediadas geral: 0,70 x 3.20 ( Lx A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Interno nos cafés  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 32m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| *Quant.* | ***Descrição*** | ***Observações*** |
| 8 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | 2 unid. De tomadas por quiosques.  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 16 ud | Luminária para lâmpada fluorescente embutida fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | 4 ud por quiosques.  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 4 ud | Luminária arandela tipo spots com alça fixados nas divisórias ripas com lâmpadas par 36 | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Imagem de referência:  spotcalcaslampada_5_0.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 UD | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.) | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 45 m | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | Adesivo legenda A 19  Pórtico |
| 4 Ud | PVC com Impressão digital e instalação de adesivo em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. – Fixado por fita dupla face Medidas: 0,70 x 1,10 ( L xA) | Adesivo legenda A 7  Letreiro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 4 UD | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,50, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.. |  |
| 4 ud | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. | Interno no quiosque |

Praça de alimentação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Interno nos cafés  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 61,25 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes Inter travados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: vermelho | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika. |
| 122m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
|  | Ver no quadro geral |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8 UD | Lonas com ilhós com impressão em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.  Medidas: 0,95 x 1,95 (L x A) – medida a ser conferida com a montadora | Legenda A 13  Backdrop  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI BOMBA KKK\IMAGENS\totem box truxx.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 6ud | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Adesivadas nas cores da reciclagem e o símbolo | Praça das Mesas  Imagem de referência  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\lixeria 50 l.jpg |
| 8 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Adesivadas nas cores da reciclagem e o símbolo | Imagem de referência |
| 4 Ud | Estrutura em BOX TRUSS Q 15 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com lona de impressão digital em policromia fixada no ilhós. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Iluminação com refletores tipo front light.  Medidas 1,00 x 2,00 ( L x H) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 22 UD | Conjunto composto por 1 Mesa e 4 Cadeiras com braços de plástico branco | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI BOMBA KKK\IMAGENS\mesa-e-cadeira-de-plastico-9.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 60 ud | Orquídea bambu (Arundina graminifolia) com medida  aproximada entre e 0,80 A 1,20 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm. |  |
| 3 ud | Palmeiras Jerivá, coqueiro-jerivá medida aproximada 2,5 a 3,00 m embutida ou similar . |  |
| 9 m ² | Acabamento do paisagismo forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | KG calculo a ser estimado pelo fornecedor. |
| 3 M² | Acabamento do paisagismo forração  de argila espandida especial para acabamento de paisagismo | KG calculo a ser estimado pelo fornecedor. |
| 12 Ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,80 m ( L x C x a),com 10 ud. Calanchoê Blossfeldiana com medida aproximada 20 cm vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. |  |

# 

# SETOR 03\_ESTANDES

Descrição de 1 bloco de estantes composto por 12 lojas.

Multiplicar pelos 4 blocos todas as especificações

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura \_ construída | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | COBERTURAS ESTANDES 26,00 x 6,24 m. ripada em madeira de pinus, com estrutura de madeira de pinus 30 x 10 cm com ripa de 5 cm e espaçamento entre as peças de 10 cm, fazer acabamento boleado nas laterais das ripas. Estrutura atirantada por cabo de aço na estrutura metálica GEO 25. Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404 | Imagem referência:  13.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 72 m² | Pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAREDES / PORTA | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 84 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 12 m | Estrutura em spyder altura de 3,20 com vidro 1m x 1m, no sistema tipo “Octanorm”; estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Adesivadas impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 12 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 157 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. |  |
| 157 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | 1 UD por loja.  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 48ud | Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha,. Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | 2 UD por deposito.  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 384 ud | Luminária arandela tipo spots com alça fixados nas divisórias com lâmpadas | 1 UD por painel na área da loja e no letreiro  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 12 ud | Adesivo em vinil, impressão digital, em policromia, colocação atrás do vidro . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 1,00 x 3,20 m (Lx A) colocação em estrutura em spyder com vidro 1m x 1m, no sistema tipo “Octanorm”. | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Adesivo legenda A 10 |
| 12 m | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas de 1 metro: 1,00 x 1,00 m ( L x A). Colocação em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac no sistema tipo “Octanorm”.  Imagem de referência da arte.  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI BOMBA KKK\estande 100.jpg | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Adesivo legenda  A 1 grafismo vermelho  A2 grafismo verde  A3 grafismo laranja  Imagem de referência |
| 12 m | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas de 1 metro: 1,00 x 3,20 m ( L x A). Colocação em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac no sistema tipo “Octanorm”.  Imagem de referência da arte.  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI BOMBA KKK\estande 320.jpg | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Adesivo legenda  A 1 grafismo vermelho  A2 grafismo verde  A3 grafismo laranja  Imagem de referência |
| 2 Ud | Placa de PVC fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas 0,80 x 1,00 (L x A) | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |
| 2 Ud | Adesivos de impressão digital em vinil em policromia com a logo do Sebrae e dos jogos. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas aproximadamente 0,15 x 1,00 (L x A), no totem de madeira | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 120 UD | Prateleiras com fixação em mão francesas. Prateleiras em MDF/MPD com acabamento na cor castanho textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m ( L x P x A) | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 180 ud | Mão francesas padrão sistema tipo OCTANORM | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 12 ud | Painel canaletado no laminado melamínico cor branca com bordas fitadas com fita da mesma cor, fixação tipo spyder Medida: 2,00x 1,22 x 18mm | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Fixar no montante de octanorm com parafusos por traz do painel. |
| 360 ud | Gancho simples branco 20cm para fixado no MDF canaletado para exposição de produtos. | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  30 ganchos por estandes |
| 2 UD | Espelho com moldura de alumínio 1 cm. Medindo: 0,70 x 1,50 m | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 4 Ud | Cortina de provador em tecido algodão cru na cor natural fixada no sistema de octarmorn . Medindo: 1,20 x 2,00 | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 2 ud | Arara para exposição de roupas em aço inox, com 50 cabides, com regulagem de altura e com rodízio. | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 24 ud | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m. (L X P X A) | Ver detalhamento no projeto  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 2 UD | Totem em madeira com ripas de pinus com bordas boleada medindo 1,00x 0,10 m (L x A), com 3 bolsas acrílicas fixadas em cada lateral com medidas: 13 x 17 x 5 cm ( L x A x P).Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404, com placa de PVC de 0,80 x 1,00 (L x A) fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia.  Medida geral do totem: 1,00 x 0,30 x 1,80 m ( L x P x A) | Imagem de referencia  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\Imgem totem de madeira.jpg  Bolsa acrílica  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\PROJETO FMAI ENTREGUE 08_07_2015\acrilico.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 24 ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento na cor cinza | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Imagem de referência: |
| 12 ud | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Imagem de referência:  mesa-jantar-aco-vidro-redonda2.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 9 m² | Acabamento do paisagismo forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | Calculo a ser estimado pelo fornecedor.  Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |
| 24 Ud | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, revestido com tecido tipo juta cru amarrado com barbante de juta | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes  Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\cachepot.jpg |
| 28 M | Delimitador de jardim em MDF na cor cru medindo: 0,77 x 6,00 x 0,05 x m (L x C x A) | Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes |

# 

# SETOR 04\_PRAÇA POVO INY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARQUITETURA Box Truss | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | Estrutura de box truss medindo: 10,00 m X 3,00 m( C x H) com lona impressa arte SEBRAE : Montagem terreo\_Box Truss em estrutura de ferro para fixação e/ou apoio de materiais diversos e equipamentos, com todos os materiais necessários para fixação e sustentação permitindo a montagem em diversos formatos (ex: trave, X, quadrado, etc.) A estrutura e sua instalação devem ser adaptadas a necessidade do evento, sendo considerados ainda os itens para sustentação (blocos, sapatas, cabos, parafusos e estaqueamento).- padrão Q 30 | Ver detalhamento no projeto, Painel de Boas Vindas.  Leganda A 12 |
| 1 Ud | Estrutura peso BOX TRUSS Q30 medindo 10,5 x 7,50. Montagem aérea\_ suspensa em cabos de aço na estrutura da tenda TSF. Box Truss em estrutura de ferro para fixação e/ou apoio de materiais diversos e equipamentos, com todos os materiais necessários para fixação e sustentação permitindo a montagem em diversos formatos (ex: trave, X, quadrado, etc.) A estrutura e sua instalação devem ser adaptadas a necessidade do evento, sendo considerados ainda os itens para sustentação (blocos, sapatas, cabos, parafusos e estaqueamento).- padrão Q 30 | Receber equipamentos de iluminação. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 323,45 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |
| 61 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: vermelho | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |
| 262,45 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Painel de Boas-vindas.  Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| iluminação | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
|  | Neste ambiente consta apenas a iluminação geral do evento. Ver a descrição no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 30,90 m² | Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia na estrutura em BOX TRUSS Q 30 . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas geral: 9,90 x 2,90( L x A) Conferir medidas com a montadora | Ver detalhamento no projeto  Legenda A 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Banco de Jardim em madeira ripada com pé de ferro. Medidas aproximadas: 1,50 x 0,50 m | Imagem de referência  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\483_4.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 13,20 m² | Acabamento do paisagismo forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | Calculo do Kg a ser estimado pelo fornecedor. |
| 6 m² | Acabamento do paisagismo forração com seixo rolado especial para acabamento de paisagismo. | Calculo a ser Kg estimado pelo fornecedor. |
| 14 Ud | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, revestido com tecido tipo juta cru amarrado com barbante de juta | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\cachepot.jpg |
| 26 Ud | Moreia Branca, com media aproximada de 30 a 50 cm, em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, revestido com tecido tipo juta cru amarrado com barbante de juta |  |
| 16 m | Delimitador de jardim em MDF na cor cru medindo com altura de 8 cm. |  |
| 2 ud | Conjunto de buxinho -Buxus sempervirens redondo composto por 3 unidades de vasos de barro natural medias:  Vaso 01 aproximadamente: 45 x 21 cm (Diâmetro x A)  Vaso 02 aproximadamente: 60 x 30 cm (Diâmetro x A)  Vaso 03 aproximadamente: 40 x 34 cm (Diâmetro x A) | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\buchinhos tamanhos variados.jpg |
| 6 ud | Palmeiras Jerivá, coqueiro-jerivá medida aproximada 2,5 a 3,00 m embutida no canteiro |  |
| 28 m | Delimitador de grama |  |

# 

# SETOR 05\_EMPRESARIAL

Sala de Negocios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32,50M² | Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac com iluminação fluorescente embutida, com interruptores | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 19 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 3m | Parede mista altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos e vidro de 5mm com estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 1 Ud | Estrutura de paredes. Ripada para letreiro em madeira de pinus, com estrutura de madeira de pinus, com ripa de 5 cm e espaçamento entre as peças de 10 cm, fazer acabamento boleado nas laterais das ripas. Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404  Mediadas geral: 0,70 x 3.20 ( Lx A) |  |
| 1 ud | Porta com estrutura modular de alumínio e vidro de 5 mm, incluso fechadura e chaves. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 32,50 | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. |  |
| 32,50 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20 Ud | Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha, Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 1 Ud | Luminária arandela tipo spots com alça fixados nas divisórias com lâmpadas | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | PVC com Impressão digital e instalação de adesivo em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. – Fixado por fita dupla face Medidas: 0,70 x 1,10 ( L xA) | Adesivo legenda A 7  Letreiro |
| 5 Ud | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. 1,00 x 100 | Adesivo legenda A 5  Letreiro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Ar condicionado de 36.000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando. |  |
| 1 Ud | Balcão Cego, com tampo de fórmica, prateleiras, porta de correr e fechadura com tranca, medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A). |  |
| 2 Ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 20 ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento na cor cinza |  |
| 5 ud | Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 90 cm) redondo e pé tubular metálico cromado. |  |

DML

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| forro | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 18 m² | Pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 18 m | Parede altura de 3,20m, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |
| 1ud | Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70m, incluso fechadura e chave. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 18 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 18 M² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Marca para efeito de parâmetro/referência: Nautika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 10 ud | Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha,. Fixada na travessa do em sistema tipo OCTANORM 100x100cm | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 01 UD | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 1 ud | Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. | Porta de entrada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1ud | Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis. Copos e o garrafão de 20 litros em quantidade suficiente para atender o período do evento. |  |
| 1 ud | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,00, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto. |  |
| 1 ud | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 UD | Conjunto composto por 1 Mesa e 4 Cadeiras com braços de plástico branco | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI BOMBA KKK\IMAGENS\mesa-e-cadeira-de-plastico-9.jpg |
| 3 UD | Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m (L X P X A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 Ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 5 unid. Bambu múltiplas folhas com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. |  |

# SETOR 06\_ WARÃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura \_ construída | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 01 ud | Construção com pilares laterais curvos em madeira de pinus 30 x 10 cm especificação em projeto do raio, pilares do meio em madeira de eucalipto tratado medindo 6 m de comprimento e diâmetro entre 18 a 20, pilares de sustentação das redes em madeira de eucalipto tratado medindo 3 m de comprimento e diâmetro entre 10 a 12. Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404 | Ver detalhamento no projeto para maiores esclarecimentos.  O eucalipto tratado com comprimento de 6m encontra-se apenas sobre encomenda. |
| 40 m | Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento e fechamento de paredes e grandes áreas, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Imagen de textura de palha/esteira de oca indígena/ elementos gráficos indígenas, definidas pelo departamento UMC-SEBRAE TO. | A metragem aproximada podendo sobre variação conforme a aplicação e in loco.  Ver especificação técnica projeção no próximo item deste quadro. |
| 4 m2 | Painel de Led com precisão, e contratação inclusa, de estrutura para fixação e/ou sustentação do painel e todo cabeamento necessário. Definição do módulo: 32dots x 1dots. | Ver caixa de para cobrir fundo do painel. Ver projeto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 96 m² | Piso de chão batido. Segue a baixo descrição técnica  Passar grade rome ou arado +\_ 20 cm de profundidade. Passar grade niveladora. Usar +\_ 6 kg de calcário por metro quadrado. Terra de pouca liga jogar +\_ 1 saco de cimento para cada 100 metros quadrados. Incorporar o calcário  de preferência com enxadas rotativa. Jogar agua e compactar de preferência com pé de galinha e rolo liso compactador, etc.( O que tiver na propriedade que faça uma compactação bem feita ). OBS: quanto mais vezes umedecer o terreno melhor é compactação. Fazer acerto de lombos com lamina traseira. Após o piso seco passar um impermeabilizante.  Nivelar com o piso geral do evento | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 6 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Neste ambiente consta apenas a iluminação geral do evento. Ver a descrição no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 1ud | Placa de PVC fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas 0,80 x 1,00 (L x A) | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |
| 1ud | Adesivos de impressão digital em vinil em policromia com a logo do Sebrae e dos jogos. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas aproximadamente 0,15 x 1,00 (L x A), no totem de madeira | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |
| 4 ud | Painel luminoso com lona vinil com plotagem digital sendo retro iluminada para totem de MDF. A criação da arte é de responsabilidade do SEBRAE. Medidas 1,90 x 1,60 (L x A) | Totem interno da Warã  Legenda A 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 ud | Totem Interativo Touchscreen  Especificações técnicas:  Características:  Produzido em: Aço carbono e inox  Monitor LCD 42  Touch Screen  CPU  Sensor de Presença  Sistema de som  Wireless  Web Cam  Porta Traseira com Chave  Dados Técnicos:  Dimensões: (LxAx P) mm: 750 x 1600 x 600  Padrão de Cor: preto | Imagem de referência:  ttem.jpg  Empresa de referência:  http://www.genialtec.com.br |
| 6 ud | Fone de ouvido wireless com bateria e/ou pilha carregada com sistema surround sound chaveável, sistema inteligente de auto frequência e controle de volume automático. |  |
| 1 ud | Totem em madeira com ripas de pinus com bordas boleada medindo 1,00x 0,10 m (L x A), com 3 bolsas acrílicas fixadas em cada lateral com medidas: 13 x 17 x 5 cm ( L x A x P).Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404, com placa de PVC de 0,80 x 1,00 (L x A) fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia.  Medida geral do totem: 1,00 x 0,30 x 1,80 m ( L x P x A) | Imagem de referencia  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\Imgem totem de madeira.jpg  Bolsa acrílica  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\PROJETO FMAI ENTREGUE 08_07_2015\acrilico.png |
| 8 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Tronco de arvore em madeira bruta para decoração, medidas aproximadas: 2,00 m comprimento com diâmetro 40 cm | Imagem de referencia  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\Tronco-de-rvore-em-madeira-bruta-para-decorao-20140126202437.jpg |
| 4 ud | Redes de dormir indígena etnia Xerente |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 50 Ud | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida no chão batido |  |

# SETOR 07\_ ESPAÇO KALI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paredes / porta | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 5 m | Parede altura de 1.00 com placas de OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 90, 12m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |
| 90,12 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 3 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Neste ambiente consta apenas a iluminação geral do evento. Ver a descrição no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Adesivo em vinil, impressão digital, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo:1,00 x 1,00 m (Lx A), colocação balcão sistema tipo “Octanorm” | Legenda A 18  Arte com grafismo indígena |
| 1ud | Adesivos de impressão digital em vinil em policromia com a logo do Sebrae e dos jogos. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas aproximadamente 0,15 x 1,00 (L x A), no totem de madeira | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |
| 2 ud | Adesivo em vinil, impressão digital, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo:0,50 x 1,00 m (Lx A) colocação balcão sistema tipo “Octanorm” | Legenda A 18  Arte com grafismo indígena |
| 1 ud | Placa de PVC fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas 0,80 x 1,00 (L x A) | Ver detalhamento do totem  Legenda A6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento. |  |
| 1 ud | Smart TV LED 3D 50 “. Resolução Full HD 1080p. Clear Motion Rate 600Hz. Função Futebol. Dual Core. Smart Hub. Wi-Fi embutido, fixada em tronco de eucalipto com suporte adequado e cabeamento necessário, equipamento deve ser entrega em perfeito funcionamento com pedestal adequado ao peso da TV. |  |
| 1ud | Totem em madeira com ripas de pinus com bordas boleada medindo 1,00x 0,10 m (L x A), com 3 bolsas acrílicas fixadas em cada lateral com medidas: 13 x 17 x 5 cm ( L x A x P).Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404, com placa de PVC de 0,80 x 1,00 (L x A) fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia.  Medida geral do totem: 1,00 x 0,30 x 1,80 m ( L x P x A) | Imagem de referencia  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\Imgem totem de madeira.jpg  Bolsa acrílica  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\PROJETO FMAI ENTREGUE 08_07_2015\acrilico.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 1ud | Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A), Adesivado a criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\Balcão-em-Octanorm.jpg |
| 6 Ud | Balcão, com tampo de fórmica, prateleiras, , medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A) |  |
| 1 ud | Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento. |  |
| 10 ud | Puff redondo Medidas: 47 cm de diâmetro e 43cm de altura. Estrutura MDF.  Formato redondo.  Estofado com Espuma: 5cm de espessura no assento - densidade 28; 1cm de espessura nas laterais.  Revestido no assento e nas laterais com courano na cor verde limão, azul, rosa, vermelho.  Pés em plástico de alta resistência, com 2 cm de altura. |  |
| 2 ud | Conjunto de mesas infantil com tampo em MDF na cor branca e 8 cadeiras. Medidas: Mesa diâmetro 1,20 x 0,60m de altura Atende: 2 á 5 anos.  Cadeira medindo - 0,33m de altura | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\conjunto-coletivo-redondo-infantil.jpg |
| 12 Ud | Tapete Tatame E.V.A 15mm. - Desenvolvimento corporal - cinéstésica e interpessoal. Placa comp.: 1.00 x larg: 1.00 x alt:15mm Cores Azul, Verde e Vermelho | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\FMAI projeto final\TATAME15M02.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20 Ud | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmerada |  |
| 5 m² | Acabamento do paisagismo forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | Calculo do Kg a ser estimado pelo fornecedor. |
| 8ud | Orquídea bambu (Arundina graminifolia) com medida aproximada entre 0,80 a 1,20 m, em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmerada |  |
| 2 ud | Conjunto de buxinho -Buxus sempervirens redondo composto por 3 unidades de vasos de barro natural medias:  Vaso 01 aproximadamente: 45 x 21 cm (Diâmetro x A)  Vaso 02 aproximadamente: 60 x 30 cm (Diâmetro x A)  Vaso 03 aproximadamente: 40 x 34 cm (Diâmetro x A) | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\buchinhos tamanhos variados.jpg |
| 7 M² | Acabamento do paisagismo forração de argila espandida especial para acabamento de paisagismo |  |
| 7 ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,80 m ( L x C x a),com 6 ud. Calanchoê Blossfeldiana com medida aproximada 20 cm vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. |  |

# SETOR 08\_ EXPOSIÇÃO

Descrição abrange as 4 áreas do setor 8, metragem e unidades já estão calculadas para atender as todas as áreas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso/ forração | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
|  | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo está incluso na área no quadro geral |
|  | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: vermelho | Quantitativo está incluso na área no quadro geral Referência de fornecedor Nautika |
|  | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo está incluso na área no quadro geral Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 8ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Neste ambiente consta apenas a iluminação geral do evento. Ver a descrição no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| hidro sanitário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 4 Ud | Ponto de agua com torneira |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 16 ud | Adesivos em vinil na cor azul Sebrae, a cor dever ser submetida a aprovação antes da instalação da mesma, para envelopamento. Medidas 3,00 x 0,30 x 2,40 m (L x Px A), colocação nas caixas de MDF | Legenda A4 |
| 16 UD | Adesivo em recorte na cor branca da marca SEBRAE. A arte e de responsabilidade do Sebrae. | Legenda A4 |
| 16 UD | Adesivo em recorte na cor branca da marca dos Jogos indignas. A arte e de responsabilidade do Sebrae. | Legenda A4 |
| 16 UD | Adesivo em recorte na cor branca com texto e nome das obras exposta nos painéis. A arte e de responsabilidade do Sebrae. | Legenda A4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Adesivadas nas cores da reciclagem e o símbolo | Imagem de referência: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 16 ud | Painel em MDF cru com acabamento em massa acrílica para envelopamento em adesivo. 3,00 x 0,30 x 2,40 m (L x Px A) |  |
| 12 ud | Banco de Jardim em madeira ripada com pé de ferro. Medidas aproximadas: 1,50 x 0,50 m | Imagem de referência:  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\483_4.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 62,5 m² | Acabamento do paisagismo forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. | KG calculo a ser estimado pelo fornecedor. |
| 60 ud | Palmeiras Rhapis excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutidas no jardim. |  |

# 

# SETOR 09\_ CREDENCIAMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura \_Box Truss | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 Ud | Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com lona fixada no ilhós e a estrutura do box truss coberta por malha . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas geral: 6,00 x 3,00 ( L x A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piso / forração | | |
| Quant. | Descrição | Observações |
| 105 m² | Piso de madeira (tipo tablado) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, chapeado com compensado naval 25mm. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. |
| 10,33 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: vermelho | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |
| 94,67 m² | Piso plástico em polipropileno moldado de alta resistência; com encaixes intertravados; protegido contra raios ultravioletas; com superfície antiderrapante;  Módulos medindo 25cm x 12,5cm x 2cm;  Cor: cinza | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.  Referência de fornecedor Nautika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| elétrica | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 22 ud | Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão. | Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Referência de fornecedor  Imagem de referencia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iluminação | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
|  | Neste ambiente consta apenas a iluminação geral do evento. Ver a descrição no item geral iluminação geral- circulação/paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identidade visual | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 ud | Adesivos de impressão digital em vinil em policromia com a logo do Sebrae e dos jogos. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas aproximadamente 0,15 x 1,00 (L x A), no totem de madeira | Legenda A16  Ver detalhamento do totem |
| 2ud | Placa de PVC fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas 0,80 x 1,00 (L x A) | Ver detalhamento do totem  Legenda A16 |
| 18 M² | Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia na estrutura em BOX TRUSS Q 30 . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas geral: 5,90 x 2,95( L x A) Conferir medidas com a montadora |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20ud | Coletor de dados com leitora de código de barra sem fio. |  |
| 20 ud | Pedestal organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto encaixe - Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo: 8cm, Material Tubo: Alumínio. Base: Redonda (34cm). |  |
| 10 ud | Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com listragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. | Imagem de referência  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\128518020505792.jpg |
| 2 Ud | Totem em madeira com ripas de pinus com bordas boleada medindo 1,00x 0,10 m (L x A), com 3 bolsas acrílicas fixadas em cada lateral com medidas: 13 x 17 x 5 cm ( L x A x P).Acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404, com placa de PVC de 0,80 x 1,00 (L x A) fixada com 4 prolongadores cromados com adesivos de impressão digital em vinil em policromia.  Medida geral do totem: 1,00 x 0,30 x 1,80 m ( L x P x A) | Imagem de referencia  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\Imgem totem de madeira.jpg  Bolsa acrílica  C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMindigena\PROJETO FMAI ENTREGUE 08_07_2015\acrilico.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mobiliário | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 20 UD | Banqueta em alta em acrílico na cor preta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paisagismo | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 24 Ud | Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 5 unid. Bambu múltiplas folhas com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rede física | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 2 Ud | Cabeamento de rede de internet TCP/IP padrão IPV4 CAT5 OU CAT6, clipado com terminal RJ45, aproximadamente 70 m cada ponto de rede. Sendo a instalação por baixo do piso elevado. | Ligando a sala de TI com o credenciamento. |

Estrutura bancaria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| estrutura necessaria | | |
| Quant. | **Descrição** | **Observações** |
| 1 ud | Estrutura de cabeamento para rede elétrica, lógica para 03 (três) caixas eletrônicos e demais itens de especificação técnicas das instituições bancárias responsáveis pela montagem e manutenção dos equipamentos; |  |

Palmas,09 de setembro de 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| Ada Gabriela dos Santos  Arquiteta e Urbanista  CAU 74401-8 | Juliane Gosch  Design de Ambientes  ABD 23078 |