## 

## 

9º festival gastronômico Taquaruçu **T E N D A E X P OS I ÇA O**

MEMORIAL DESCRITIVO

Ada Santos

**Objeto**

## Montagem de estrutura de tendas para com metragem de 9 m2, sistema tipo PIRAMIDAL para atender expositores no 9 Festival Gastronômico no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

# Descrição

|  |  |
| --- | --- |
| **TENDA EXPOSIÇÃO****Tenda 3x3m** | |
| 70 unid. | tenda 3x3m tipo piramindal, cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono. |
|  | |
| **Fechamentos** | |
| 70 unid. | 3 fechamento laterais Lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichamas, antimofo e proteção contra raios solares. Abertura em lona tipo “rasgo” de acesso a tenda. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
|  | Verificar fornecimento de energia durante todo o evento, geradores e outros. Aterramento em cada unidade. |
| 210 unid. | Tomada baixa ( 3 tomadas por unidade de tenda) |
| 70 unid. | Ponto iluminação fluorescente com 1 lâmpada 60 w, com interruptores para uso interno da tenda(1 ponto por unidade de tenda) |
| 01 UNID | 1 Refletor Outdoor Light, 10w Bivol para iluminação adesivo logo SEBRAE. |
| 01 UNID | 1 Refletor Outdoor Light, 10w Bivol tipo front light para iluminação de placa.  Nota: placa de responsabilidade do expositor |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hidráulico /Sanitário** | |
|  | Verificar fornecimento de agua durante todo o evento. |
| 01 unid. | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados |
| 01 unid. | Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,20, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identidade Visual** | |
| 70 unid. | Adesivo Impresso com recorte eletrônico com arte de logomarca SEBRAE aplicado na parte frontal da tenda. Verificar arte com UMC-SEBRAE-TO. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Moveis e equipamentos** | |
| 140 unid | A Balcao “ TS” abertura interna com 3 prateleiras |
| 70 unid | Balcao “ TS” com portas interna e tranca |

Palmas 01 de agosto

Ada Santos