## 

## 

9º festival gastronômico Taquaruçu **E S P AÇ O G A S T R Ô N O M I C O**

**E S P A Ç O A Z U I S**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Ada Santos

**Objeto**

## Montagem de estrutura de tenda piramidal, para atender espaço gastronômico SEBRAE- ESPAÇO AZUIS no 9 º Festival Gastronômico de Taquaruçu no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

# **Descrição**

|  |  |
| --- | --- |
| **Arquitetura: Tendas** | |
| 01 unid. | tenda 3x3m tipo piramindal, cobertura tipo 4 águas fechamento de 3 lados a 1 m de balcão e cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono. |
| 1 unid. | Painel em mdf revestimento em adesivo 12,60 X 3,69 m( LXH) Testeira h= 80 cm  Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora. Comunicação visual nos dois lados do pórtico.Iluminação com refletores tipo front light |
| |  |  | | --- | --- | | **Piso** | | | 65,00 m²  1319_zoom_10.jpg | Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 10 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck | | 01 unid. | Rampa para portadores de necessidades especiais 100x115 |  **Paredes e portas** | |
| 2,00 m | Parede altura de 3,00m, em Painéis OSB brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. |
| 01 unid. | Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Paisagismo** | |
| 2 unid. | Caixa com enchimento paisagismo forração com seixo rolado especial para acabamento de paisagismo. |
| 2 unid. C:\Users\Cliente pc\Documents\SEBRAE 2015\FMAI projeto final\buchinhos tamanhos variados.jpg | Conjunto de buxinho -Buxus sempervirens redondo composto por 3 unidades de vasos de barro natural medias:  Vaso 01 aproximadamente: 45 x 21 cm (Diâmetro x A)  Vaso 02 aproximadamente: 60 x 30 cm (Diâmetro x A)  Vaso 03 aproximadamente: 40 x 34 cm (Diâmetro x A) |

|  |  |
| --- | --- |
| **MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | |
| 1 unid | Fogão Industrial 2 Bocas Tradicional de Baixa Pressão com Forno Queimadores Simples com forno. |
| 1 unid. | Forno micro-ondas 20 litros |
| 1 unid. | Botijão de gás , instalação |
| 1 unid. | Balcão TS com 2 prateleiras, aberto 100 X,050X 100 m |
| 2 unid. | Balcão TS com 2 prateleiras, com portas e tranca 100 X,050X 100 m. |
| 2 unid. | Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno sob o balcão show. |
| 2 unid. | Lixeiras plástica pequenas com Tampa 20L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno sob o balcão show. |
| 8 unid. | Conjunto de mesa redonda e 4 cadeiras com apoio de braço com furo central para guarda sol. |
| 8 unid. | Guarda-sol, Medida (aproximada): 1,8m de diâmetro, altura máxima regulável de 2 metros. Prever adesivasão com logomarca SEBRAE branco para aplicação na lona azul deste. |
| 1 unid. | Freezer horizontal chest freezer 293 litros – branco, 1 abertura basculante. Medidas aproximada 99,8(L) x 94,4(A) x 69(P) |
| 4 UD | Prateleiras com fixação em mão francesas em MDF/MPD com acabamento na cor BRANCA textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m ( L x P x A) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elétrica /iluminação** | |
|  | Verificar fornecimento de energia durante todo o evento, geradores e outros. Aterramento em cada unidade. |
| 05 unid. | Tomada baixa ( 3 tomadas por unidade de tenda) |
| 02 unid. | Ponto iluminação fluorescente com 1 lâmpada 60 w, com interruptores para uso interno da tenda(1 ponto por unidade de tenda) |
| 06 UNID | Refletor Outdoor Light, lâmpada LED 400w Bivol para iluminação adesivo logo SEBRAE. |
| 4 Ud  refletorparled.jpg | Refletores PAR-38 para iluminação dos jardins 01- cor branco |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hidráulico /Sanitário** | |
|  | Verificar fornecimento de agua durante todo o evento. |
| 01 unid. | Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados |
| 01 unid. | Pia inox, formato 1,00X0,50 metros, com ponto de água |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identidade Visual** | |
|  | ARTE RESPONSABILIDADE DO SEBRAE |
| 01 unid. | Adesivo 12,60 X 3,69 m( LXH) Testeira h= 80 cm espessura= 40 cm. Arte dos dois lados do pórtico. |
| 03 unid. | Adesivo em TS com textura tipo ladrilho 100X 97cm(HXL). Ver arte com SEBRAE |
| 32 unid. | Adesivo Impresso com recorte eletrônico com arte de logomarca SEBRAE aplicado na lona do guarda sol de cor azul. Verificar arte com UMC-SEBRAE-TO. |
|  | |

Palmas 03 de agosto de 2015

Ada Santos